(Packets Drop Metric, for Forced Packet Drops)

Per-Flow Arrival Rate(%)

Flow’s Percent of Drops (Packets)

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

1 1

2

2 2

3 3

20 20 20 21 21 21 18 18 18 19 19 19 4 5 5 6 6 778